メンテナンス情報：山留め式擁壁「親杭パネル壁」設計システム（GEO-OP2018）

| バージョン | 修正年月日 | No | コメント | 対応 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.02.00 | 2022/06/03 | 6 | 要望に伴うプログラム修正  ・アンカー材の定着長の算出時に考慮する削孔径に関する仕様変更。  　「使用部材の選定」入力画面において、各段ごとに削孔径を入力する仕様に変更。 | 修正済み |
| 1.01.01 | 2019/12/24 | 5 | 不具合に伴うプログラム修正  ・ヘルプメニューをクリックすると、プログラムが落ちてしまう不具合を修正。  **※計算結果に影響はありません。** | 修正済み |
| 1.01.00 | 2019/03/20 | 4 | マニュアルの改定に伴うプログラム修正  ・設計施工マニュアルの表記に合わせて、設計計算書の出力の表記を修正。 | 修正済み |
|  |  | 3 | 要望に伴うプログラム修正  ・設計施工マニュアルの表記に合わせて、材料登録ファイルの壁面材の初期値を修正。 | 修正済み |
|  |  | 2 | 不具合に伴うプログラム修正  ・クーロン土圧を用いた検討において、背面盛土に粘着力を考慮することにより土圧が0になる場合、プログラムが強制終了してしまう不具合を修正。  ・壁前面と壁背面の水位を同じ値を入力した場合、内的安定検討において、プログラムが強制終了してしまうう具合を修正。  ・上載盛土の勾配を直に入力し、載荷重を上載盛土から載荷するよう設定した場合、荷重の作図が正しく表示されない不具合を修正。  ・設計計算書の出力において、上載盛土の換算荷重における勾配に正しい値が表示されない不具合を修正。 | 修正済み |
| 1.00.00 | 2018/02/01 | 1 | マニュアル改訂に伴うプログラム修正  ・『山留め式擁壁「親杭パネル壁」設計・施工マニュアル』に基づいた、『山留め式擁壁「親杭パネル壁」設計システム（GEO-OP2018）』をリリース。 |  |